**MODBUS RTU REGISTER MAP FOR CHZIRI-V-ZVF-300H DRIVES**

**Prioritize Parameters**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Address | Description | R/W |
| 3006H | Output torque | R |
| 3007H | DC bus voltage | R |
| 3008H | PID setting value | R |
| 3009H | PID feedback value | R |
| 300AH | Input terminal state | R |
| 300BH | Output terminal state | R |
| 300CH | Analog AVI value | R |
| 300DH | Analog ACI value | R |
| 5000H | Inverter fault code | R |
| 5001H | Communication fault code | R |